
ПО АСОМИ
Инструкция по настройке процессов движения средств измерений (рабочих циклов СИ)
Введение
· Процесс движения средств измерения (СИ) по метрологическим работам в АСОМИ называется рабочими циклами. Существует несколько рабочих циклов, более подробно описанных в Инструкции по Эксплуатации АСОМИ, и в диаграммах статусов рабочих циклов.
· Рабочие циклы в АСОМИ состоят из двух сущностей – Статус СИ (текущее состояние), и переходов между ними.

· Настройка рабочих циклов производится пользователем АСОМИ в роли Администратор, в режиме «Справочники», в справочнике «Статусы СИ».
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1. Создание нового статуса
В АСОМИ создание новых статусов Администратором заблокировано. Тем не менее, в системе существует большое количество не используемых статусов, которые можно использовать в качестве «новых» статусов для рабочих циклов:
· Откройте АСОМИ в роли «Администратор», перейдите в режим «Справочники», найдите справочник «Статусы СИ» (список статусов отсортирован по алфавиту)
· Отфильтруйте список статусов по какому-либо признаку – например, на вашем предприятии не используется полная схема рабочих циклов, и, например, не используется роль «Руководитель надзора» - сортируем по роли (ответственное лицо) Руководитель надзора и нажимаем кнопку «Фильтр»:

[image: image2.png]Crpoxa nowcka

3arpyaKa panHeix
VcTopun namenenuit
3 Omietocts

& Moppasnenennn
Crpasouik

G * MeTpKoTpons - Buki Mawepe

G5 * MeTPKOHTPOS - Bugsl MP

G * MeTpkowTpONL - Bumkl feATen!

B e

<fA=ey)

e ez

Cratycwm cn

o PaGounii unkn

TNonoxenme 8
paGouem uukne

Orsercraentoe
nmuo

[ | Kowoepsauns u packoncepeawn

TlposepuTs CcoK KoHcepeau

MpovexyTouHsiil

Pykosopuens Hansopa

Crpanna 1 us 1





Рисунок 1 – поиск в справочнике «Статусы СИ»
· В качестве «новых» статусов крайне не рекомендуется выбирать статусы, содержащие ссылку на конкретный вид СИ – ИК, ИО, ИКсСУ и так далее. СИ других видов СИ в эти статусы не попадут.

· Откройте статус из списка, с учётом предыдущего пункта, и редактируйте его в соответствии со следующими пунктами инструкции.

2. Редактирование статуса

· Откройте АСОМИ в роли «Администратор», перейдите в режим «Справочники», найдите справочник «Статусы СИ» (список статусов отсортирован по алфавиту)

· Отфильтруйте список статусов по нужному вам параметру (наименованию, названию рабочего цикла, роли итд), как показано на рис. 1

· Откройте нуждающийся в редактировании статус кликом на его строку в списке статусов

· Откроется окно редактирования статуса. Рассмотрим подробнее элементы настройки статуса, доступные в этом окне:
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Рисунок 2 – настройка основных параметров статуса
· «Рабочий цикл» - принадлежность статуса к какому-нибудь рабочему циклу. Здесь можно перенести статус из одного рабочего цикла в другой, просто выбрав другое значение. При этом все переходы из этого статуса сохранятся.
· «Наименование» – отображение названия данного статуса в списке статусов, окне выбора статусов и так далее. Можно изменить на любое другое название, не используемое в системе –нельзя создать два статуса с одним и тем же наименованием.

· «Вид МР» - список метрологических работ, производимых в текущем статусе. Может быть пустой – в таком случае считается, что никаких работ в текущем статусе не производится; такая ситуация вполне нормальна для большинства статусов. Заполнять виды МР нужно в случае необходимости отсева СИ с другими видами МР при переходе в текущий статус (например, поверяемое СИ не перейдёт в статус «калибровка»), а также для статусов, означающих реальное проведение поверки/калибровки/ремонта. Обратите внимание, что в случае установки вида МР «Ремонт» система в текущем статусе будет позволять производить только ремонт.

· «Положение в рабочем цикле» - признак положения статуса в рабочем цикле (более подробно – в пункте про создание переходов)

a. Начальный – из текущего статуса возможны переходы только в промежуточные и конечные статусы

b. Промежуточный - из текущего статуса возможны переходы только в промежуточные и конечные статусы

c. Конечный - из текущего статуса возможны переходы только в начальные статусы других рабочих циклов.

· «Ответственное лицо» - роль, которая будет отвечать за текущий статус. Можно изменить на любую, кроме Администратора.
· «Контрольный срок…» - интервал в днях, по истечению которого строчка в текущих работах станет красной. При установке срока в 0 работа станет «бесконечной» - как «в эксплуатации» или «в консервации».

· «Стандартное требование о срочности» - в текущей версии не имеет значения.

3. Установка переходов между статусами

· Для того, чтобы перенастроить переходы между статусами рабочих циклов СИ, откройте АСОМИ в роли «Администратор», перейдите в режим «Справочники», найдите справочник «Статусы СИ» (список статусов отсортирован по алфавиту)

· Отфильтруйте список статусов по нужному вам параметру (наименованию, названию рабочего цикла, роли итд), как показано на рис. 1

· Откройте нуждающийся в редактировании статус кликом на его строку в списке статусов.

· Переключитесь на вкладку 2 окна настройки статуса СИ:
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Рисунок 3 - Список переходов из текущего статуса

· На этой странице настраивается список переходов, доступных из текущего статуса.

· Можно удалить любой переход, тогда никакое СИ сможет перейти в удалённый из списка статус – выделите переход галочкой и нажмите кнопку «Удалить».

· Можно изменить текущий переход, нажав на строчку перехода и выбрав в качестве следующего статуса какой-нибудь другой.

· Можно добавить новый переход в статус, нажав кнопку «Добавить».

· При добавлении или редактировании статуса необходимо учитывать следующие особенности:
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Рисунок 4 - Настройка перехода в следующий статус

· Выбрать другой рабочий цикл можно только при установке значения «Положение в рабочем цикле» в «Конечный». При остальных значениях выбираются только статусы текущего рабочего цикла (как и у редактируемого статуса). Переход в другой рабочий цикл возможен только в начальные статусы; то есть если необходимо перейти в какой-то конкретный статус другого РЦ, предварительно убедитесь, что у него установлено положение «Начальный».

· Выберите следующий статус в списке. Если нужного статуса не находится, убедитесь, что у следующего статуса установлено подходящее для перехода значение «Положение в рабочем цикле». Для подобных изменений можно запустить ещё одну копию браузера (в одной непосредственно настраивать переходы, в другой – подстраивать следующие статусы).

· Если при переходе из текущего статуса необходимо начать работу – установите для перехода флаг «Создание заявки». Как правило, это нужно для переходов из «бесконечных» статусов – «В эксплуатации» или «В резерве»; для остальных переходов устанавливать этот флаг нельзя, во избежание дублирования работ.

· Если при переходе из текущего статуса необходимо закончить работу – установите для перехода флаг «Признак окончания». Как правило, это нужно для переходов в «бесконечные» статусы – «В эксплуатации» или «В резерве»; для остальных переходов устанавливать этот флаг нельзя, во избежание блокировки дальнейшей работы в текущем рабочем цикле.

· «Признак успешного окончания» необходимо устанавливать одновременно с признаком окончания, в случае, когда данный переход завершает успешную работу – поверку, калибровку, ремонт итд. Этот признак указывает системе, что надо присвоить дату проведения метрологической работы в карточку СИ.

· «Автозаполнение» – редко используемый признак, указывающий, что при повторном переходе в рамках рабочего цикла в статус, за который отвечает какая-либо роль, уже отвечавшая за статусы данного рабочего цикла ранее, параметры пользователя подставятся автоматически – из предыдущего перехода. В случае, если за статус отвечает роль «Метролог», параметр «автозаполнение» считается установленным автоматически.
· «Признак заполнения характеристик МР» - указатель необходимости заполнения карточки характеристик Метрологической работы при проведении метрологической работы, при данном переходе. При проведении работ «Поверка», «Калибровка», «Ремонт» и так далее, непосредственно исполнителем работы, необходимо заполнять карточку МР в случае успешного проведения работы; без заполнения карточки характеристик АСОМИ будет считать, что работа не проведена. Например, для перехода в статус «Поверено» такой флаг необходим, а для перехода в статус «Непригодно» - нет.
· Любые изменения в карточке статуса СИ и переходов в следующий статус сохраняются в момент нажатия кнопки «Сохранить», то есть от них в любой момент можно отказаться, нажать на кнопку «Отменить»

Подобным образом можно настроить как существующие рабочие циклы, так и фактически создать новые. После установки переходов и сохранения карточки статуса СИ можно изменять местоположение статуса СИ, переходы не удалятся и никаких проблем в работе системы от «неправильного» положения статусов в рабочем цикле не возникнет, при правильной настройке остальных параметров.
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