Асоми v1.4
1.Загрузка данных сторонних систем в АСОМИ.

Загрузка данных сторонних систем в АСОМИ осуществляется в режиме «Загрузка данных» в роли Администратор.

Для загрузки необходимо подготовить данные в формате xml согласно Требованиям для загрузки данных в АСОМИ (см. раздел 2-Требования для загрузки данных в АСОМИ).
Необходимо загружать данные в следующей последовательности:

1. asdep.xml
2. asemp.xml
затем в любой последовательности (asmwk.xml, asprp.xml, assph.xml, asmkd.xml). 

Важно! Файл asmt.xml загружать только после упешной загрузки всех, выше указанных, и после установки соответствий (см. п. Установка соответствий между справочниками сторонней системы и справочниками АСОМИ).
Для загрузки необходимо:
1. Зайти в АСОМИ в роли «Администратор»,  выбрать в меню слева режим «Загрузка данных» - «Импорт – логи загрузки», нажав правую кнопку Мыши, выбрать «Загрузить файл».
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2. Выбрать нужный файл действия 2-4 указаны в нужной последовательности на следующем рисунке 
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3. В поле «Имя файла» отобразится имя выбранного файла (позиция 5 на рисунке). Жмем кнопку «Сохранить» (позиция 6 на рисунке).
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3. В результате должна появиться запись в правой части экрана об успешной загрузке файла (позиция 7).
Таким образом грузим все остальные файлы, не забывая про asmt.xml(его грузить только после установки соответствий).
Установка соответствий между справочниками сторонней системы и справочниками АСОМИ

4. Зайдите в АСОМИ в роли «Администратор»

5. В меню слева режим «Загрузка данных»

6. Выберите подрежим «Импорт – виды измерений»
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· Проставить соответствие означает кликнуть мышкой на строку, выбрать в поле «Соответствие в АСОМИ» параметр АСОМИ, соответствующий параметру внешней системы. Например, для внешнего имени Вида Измерения «Физико-химические виды измерения» соответствием в АСОМИ будет «Измерения физико-химического состава...»

· Для каждой записи из внешней системы (строки таблицы) проставьте соответствие в АСОМИ. Если каким-то записям из АСОМИ не проставлено соответствие, это нормально, но если наоборот – каким-то записям из сторонней системы не проставлено соответствие в АСОМИ, то объекты (СИ или МР), связанные с этим видом измерения, в АСОМИ загружены не будут. Убедитесь, что в столбце «Соответствие в АСОМИ» не осталось ни одного пустого поля.

· Обратите внимание, что список объектов может не поместиться на одну страницу; переключитесь на следующую страницу с помощью навигации под списком объектов:
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· После заполнения соответствий в справочнике «Импорт – Виды Измерений» переходите к справочнику «Импорт – Виды МР»
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· Для каждой записи из внешней системы (строки таблицы) проставьте соответствие в АСОМИ. Если каким-то записям из АСОМИ не проставлено соответствие, это нормально, но если наоборот – каким-то записям из сторонней системы не проставлено соответствие в АСОМИ, то объекты (СИ или МР), связанные с этим видом измерения, в АСОМИ загружены не будут. Убедитесь, что в столбце «Соответствие в АСОМИ» не осталось ни одного пустого поля.
· Для данного справочника нормально, если нескольким записям внешней системы соответствует одна запись в АСОМИ. Например, виды поверок в АСОМИ не подразделяются, и всем видам поверок можно проставить соответствие «Поверка».

· После заполнения справочника «Импорт – виды МР» переходите к справочнику «Импорт-Категории СИ»
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· Для каждой записи из внешней системы (строки таблицы) проставьте соответствие в АСОМИ. Если каким-то записям из АСОМИ не проставлено соответствие, это нормально, но если наоборот – каким-то записям из сторонней системы не проставлено соответствие в АСОМИ, то объекты (СИ или МР), связанные с этим видом измерения, в АСОМИ загружены не будут. Убедитесь, что в столбце «Соответствие в АСОМИ» не осталось ни одного пустого поля.

· После заполнения справочника «Импорт – Категории СИ» переходите к справочнику «Импорт – Сферы ГМКиН»
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· Для каждой записи из внешней системы (строки таблицы) проставьте соответствие в АСОМИ. Если каким-то записям из АСОМИ не проставлено соответствие, это нормально, но если наоборот – каким-то записям из сторонней системы не проставлено соответствие в АСОМИ, то объекты (СИ или МР), связанные с этим видом измерения, в АСОМИ загружены не будут. Убедитесь, что в столбце «Соответствие в АСОМИ» не осталось ни одного пустого поля.

· В справочнике «Сферы ГМКиН» могут оказаться длинные названия, используйте прокрутку страницы для просмотра полей.

Добавление новых записей в АСОМИ

· Если для какого-то соответствия в АСОМИ не хватает параметра, его можно добавить в режиме «Справочники».
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· Для добавления новой записи выберите соответствующий справочник, нажмите кнопку «Добавить» (слева-сверху), в открывшемся окне заполните необходимые поля. Поля, не отмеченные красными звёздочками, заполнять не нужно.
· Виды измерения добавляются в режиме «Справочники» -  «Виды измерений»

· Виды МР не добавляются; просмотреть их можно в режиме «Справочники» - «Виды МР»

· Категории СИ добавляются в режиме «Справочники» - «Типы метрологического назначения»

· Сферы ГМКиН добавляются в режиме «Справочники» -  «Сферы использования СИ»
Загрузка списка СИ
После установки соответствий загрузите файл asmt.xml. После успешной загрузки при необходимости можно будет каждому пользователю прописать свои пароли для входа в АСОМИ (после загрузки у всех пользователей пароль = 1) (Установка паролей для пользователей). И начать работу с загруженными СИ (Работа с  загруженными СИ)
Установка паролей для пользователей

· Для загруженных в АСОМИ пользователей внешней системы необходимо установить пароли для входа в систему.

· Для установки пароля необходимо выбрать режим «Подразделения»

· В режиме «Подразделения» выбрите пункт «Сотрудники». Откроется список сотрудников этого подразделения.

· Откройте карточку сотрудника кликом по соответствующей строке списка

· Заполните поле «Пароль» (например, в качестве временного пароля можно использовать ФИО, телефон, просто какой-либо символ, например, «1»).

· Повторите эту операцию для всех сотрудников системы, которым нужно установить временный пароль.
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Работа с  загруженными СИ

· Зайдите в АСОМИ пользователем, для которого загружены СИ.

· Если у пользователя несколько ролей, выберите роль Метролог. Если роль одна, ничего выбирать не нужно.

· Перейдите в режим «Создание учётной карточки»

· В этом режиме отображаются загруженные карточки СИ для данного пользователя.
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· В дальнейшем необходимо будет открыть каждую карточку СИ, заполнить вкладку «Метрологические характеристики» и перевести СИ в статус «Регистрация в АСОМИ» и затем в следующий - «В эксплуатации».
2-Требования для загрузки данных в АСОМИ.

Кодировка XML–файлов UTF-8. Структура XML–файлов следующая. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

 <rec dbrc = "Порядковый номер записи в файле">

Теги данных

 </rec>

Структура и содержание Тегов данных описана ниже.
1. Загрузки орг. структуры. 
1.1 Загрузка справочника «Подразделения». Сведения о структуре подразделений должны грузиться из файла asdep.xml. Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	Поле
	Тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	DEP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер в исходной системе

	DEP_NAME
	CHAR(256)
	Да
	Наименование подразделения (полное).



	SHORT_NAME
	CHAR (128)
	Нет
	Наименование подразделения (сокращённое).

	PARENT_ID
	CHAR(64)
	нет
	Уникальный номер родительского подразделения в исходной системе. Должно быть заполнено, если подразделение подчиненное.




Пример содержимого XML-файла asdep.xml  приведен  в приложении А

1.2. Загрузка справочника «Сотрудники». 
Сведения о сотрудниках должны грузиться из файла asemp.xml. Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	поле
	Тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	EMP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер сотрудника в исходной системе

	LAST_NAME 
	CHAR(25)
	Да
	Фамилия



	FIRST_NAME
	CHAR (25)
	Да
	Имя

	MIDDLE_NAME 
	CHAR(30)
	Да
	Отчество

	POST_NAME
	CHAR(200)
	Да
	должность

	ROLE_ID
	NUMBER(2) 
	Да
	Роль в АСОМИ 

3 - Метролог,

	HIRED
	DATE , DD.MM.YYYY  
	Да
	дата приема на работу

	DEP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер подразделения из таблицы подразделений, в котором работает сорудник.


Пример содержиого XML-файла asemp.xml приведен  в приложении Б

2. Загрузка справочников для установления соответствия

2.1 Загрузка справочника «Виды измерений» («Области измерений»). 

Справочник «Виды измерений» должен грузиться из файла asmkd.xml. Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	Поле
	Тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	MK_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер в исходной системе

	MK_NAME
	CHAR (80)
	Да
	Название области измерений

	MK_CODE
	CHAR(2)
	Да
	Код области измерений


Пример содержиого XML-файла asmkd.xml приведен  в приложении В

2.2 Загрузка справочника «Сферы распространения ГМК и Н».

Справочник «Сферы распространения ГМК и Н» должен грузиться из файла  assph.xml. Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	поле
	Тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	SPH_ID 
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер в исходной системе

	SPH_NAME 
	CHAR (000)
	Да
	Название Сферы распространения

	SPH_CODE
	CHAR (5)
	Да
	Код Сферы распространения


Пример содержиого XML-файла  assph.xml приведен  в приложении Г

2.3. Загрузка справочника «Категории СИ»(«Тип метрологического назначения»).

 Справочник «Категории СИ» должен грузиться из файла  asprp.xml. Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	поле
	Тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	PRP_ID 
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер в исходной системе

	PRP_NAME 
	CHAR (250)
	Да
	Название Категории

	PRP_CODE
	CHAR (5)
	Нет 
	Код Категории


Пример содержиого XML-файла asprp.xml приведен  в приложении Д

2.4 Загрузка справочника «Виды метрологических работ».

 Справочник  «Виды метрологических работ» должен грузиться из файла  asmwk.xml. Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	поле
	Тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	MWK_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер в исходной системе

	MWK_NAME
	CHAR (80)
	Да
	Название вида работ


Пример содержиого XML-файла asmwk.xml  приведен  в приложении Е.

ИТАК Загрузили справочники, сделали соответствие со справочниками в АСОМИ,согласно прилагаемой инструкции импорта даных в АСОМИ из внешних систем.

Далее:

3. Загрузка справочника «Средства измерений».  Справочник «Средства измерений» должен грузиться из файла  asmt.xml). Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	поле
	тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	MT_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника «Средства измерений»

	MT_NAME
	CHAR(256)
	Да
	Наименование СИ.



	MT_TYPE
	CHAR (128)
	Да
	Тип СИ



	MW_PERIOD
	NUMBER(3)
	Да
	Межповерочный интервал (мес)



	MK_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника «Виды измерений» («Области измерений»). 



	CENTER_ID
	NUMBER(10)
	Нет
	 «Центрального справочника СИ». Если СИ создавалось на основе центрального справочника полученного из центра при работе с АИС «Метрконтроль»

	PARAMETER_NAME
	CHAR (128)
	Да
	Параметер 

	BOTTOM_LIMIT_VALUE
	NUMBER
	Да
	Нижний предел измерений

	TOP_LIMIT_VALUE
	NUMBER
	Да
	Верхний предел измерений

	ACCURACY_CLASS
	CHAR (32)
	Да
	Класс точности

	INACCURACY_FORMULA
	CHAR (128)
	Нет
	Формула погрешности 

	MT_MODEL
	CHAR (128)
	Нет
	модификация СИ (модель)

	RELEASE_YEAR
	DD.MM.YYYY
	Нет
	Дата производства

	FACTORY_NUMBER
	CHAR (128)
	Да
	заводской номер

	INVENTORY_NUMBER
	CHAR (128)
	
	Инвентарный номер

	SPH_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника «Сферы распространения ГМК и Н»

	COMMISSIONING_DATE
	DATE , DD.MM.YYYY
	Нет
	дата ввода в эксплуатацию

	PRP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника «Категории СИ»

	MWK_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника Вид  МР

	EMP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Ответственный за эксплуатацию 

Уникальный номер из таблицы сотрудников 

	DEP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Место Эксплуатации Уникальный номер из таблицы подразделений

	MANUFACTURER
	CHAR (256)
	Нет
	Производитель

	LAST_MW_DATE
	DATE , DD.MM.YYYY
	Нет
	Дата последней МР

	OTHER_INFO
	CHAR (1024)
	Нет
	Дополнительная информация


Пример содержиого XML-файла asmt.xml  приведен  в приложении Ж.
4. Загрузка данных по проведенным МР «Метрологические работы». 
 Данные «Метрологические работы» должны грузиться из файла  asmw.xml). Теги и наполнение должны соответствовать таблице:
	поле
	тип
	Обяза-

тель-

ность
	Комментарий

	MW_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника «Метрологические работы»

	MT_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника «Средства измерений»

	MW_DATE
	DATE , DD.MM.YYYY
	Да
	Дата проведения МР


	MWK_ID
	CHAR(64)
	Да
	Вид  МР
(Уникальный номер записи справочника “Вид  МР”)

	MK_ID
	CHAR(64)
	Да
	Уникальный номер записи справочника «Виды измерений» («Области измерений»). 



	EMP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Исполнитель МР (Уникальный номер из таблицы сотрудников) 

	DEP_ID
	CHAR(64)
	Да
	Место проведения МР (Уникальный номер из таблицы подразделений)

	REQUEST_NUMBER
	CHAR(64)
	Нет
	Номер Заявки на проведение МР


	CALIBR_NUM
	CHAR (128)
	Нет
	Номер свидетельства о поверке


	MARK_TYPE_ID
	NUMBER(1)
	Нет
	Вид клейма

1 – Наклейка на СИ,

2 – Наклейка на свидетельство,

3 - Наклейка на документацию,

4 – Клеймо (в виде оттиска)

	MARK_NUM
	NUMBER(9)
	Нет
	Номер клейма в виде наклейки

	MARK_CIPHER
	CHAR(20)
	Нет
	Шифр клейма в виде оттиска

	WORK_TYPE_ID
	NUMBER(5)
	Нет
	Уникальный номер записи справочника центрального ведения «Виды работ»

	WORK_PLACE_ID
	NUMBER(5)
	Нет
	Уникальный номер записи справочника центрального ведения «Принадлежность средств поверки»

	MW_COMMENT
	CHAR(1024)
	Нет
	Комментарии работы


Приложения.

Приложение А - Пример содержиого XML-файла asdep.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

 <rec dbrc = "1">


<DEP_ID>1</DEP_ID>


<DEP_NAME>Завод №1</DEP_NAME>

  
<SHORT_NAME>З1</SHORT_NAME>


<PARENT_NAME/>

 </rec>

 <rec dbrc = "2">


<DEP_ID>2</DEP_ID>


<DEP_NAME>Цех №1</DEP_NAME>

  
<SHORT_NAME>Ц1</SHORT_NAME>


<PARENT_ID>1</PARENT_ID>

 </rec>

 <rec dbrc = "3">


<DEP_ID>3</DEP_ID>


<DEP_NAME>Цех №2</DEP_NAME>

  
<SHORT_NAME>Ц2</SHORT_NAME>


<PARENT_ID>1</PARENT_ID>

 </rec>

</RRC>

Приложение Б - Пример содержиого XML-файла asemp.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

 <rec dbrc = "1">


<EMP_ID>1</EMP_ID>


<LAST_NAME>Иванов</LAST_NAME>


<FIRST_NAME>Иван</FIRST_NAME>


<MIDDLE_NAME>Иванович</MIDDLE_NAME>


<POST_NAME>Мастер цеха</POST_NAME>


<ROLE_ID>3</ROLE_ID>


<HIRED>01.01.2003</HIRED>


<DEP_ID>1</DEP_ID>

 </rec>

 <rec dbrc = "2">


<EMP_ID>2</EMP_ID>


<LAST_NAME>Петров</LAST_NAME>


<FIRST_NAME>Пётр</FIRST_NAME>


<MIDDLE_NAME>Петрович</MIDDLE_NAME>


<POST_NAME>Мастер цеха</POST_NAME>


<ROLE_ID>3</ROLE_ID>


<HIRED>21.05.2003</HIRED>


<DEP_ID>2</DEP_ID>

 </rec>

 <rec dbrc = "3">


<EMP_ID>3</EMP_ID>


<LAST_NAME>Сидоров</LAST_NAME>


<FIRST_NAME>Сидор</FIRST_NAME>


<MIDDLE_NAME>Сидорович</MIDDLE_NAME>


<POST_NAME>Инженер первой категории</POST_NAME>


<ROLE_ID>3</ROLE_ID>


<HIRED>01.01.2005</HIRED>


<DEP_ID>2</DEP_ID>

 </rec>

</RRC>
Приложение В - Пример содержиого XML-файла asmkd.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

  <rec dbrc="1">

    <MK_ID>2</MK_ID>

    <MK_NAME>Механические</MK_NAME>

    <MK_CODE>28</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="2">

    <MK_ID>3</MK_ID>

    <MK_NAME>Расхода, вместимости, уровня, параметров потока</MK_NAME>

    <MK_CODE>29</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="3">

    <MK_ID>4</MK_ID>

    <MK_NAME>Давления и вакуума</MK_NAME>

    <MK_CODE>30</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="4">

    <MK_ID>5</MK_ID>

    <MK_NAME>Физико-химические</MK_NAME>

    <MK_CODE>31</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="5">

    <MK_ID>6</MK_ID>

    <MK_NAME>Температурные и теплофизические</MK_NAME>

    <MK_CODE>32</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="6">

    <MK_ID>7</MK_ID>

    <MK_NAME>Времени и частоты</MK_NAME>

    <MK_CODE>33</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="7">

    <MK_ID>8</MK_ID>

    <MK_NAME>Электрические и магнитные</MK_NAME>

    <MK_CODE>34</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="8">

    <MK_ID>9</MK_ID>

    <MK_NAME>Радиоэлектронные</MK_NAME>

    <MK_CODE>35</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="9">

    <MK_ID>10</MK_ID>

    <MK_NAME>Виброакустические</MK_NAME>

    <MK_CODE>36</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="10">

    <MK_ID>11</MK_ID>

    <MK_NAME>Оптические и оптико-физические</MK_NAME>

    <MK_CODE>37</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="11">

    <MK_ID>12</MK_ID>

    <MK_NAME>Параметров ионизирующих излучений</MK_NAME>

    <MK_CODE>38</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="12">

    <MK_ID>13</MK_ID>

    <MK_NAME>Средства измерений медицинского назначения</MK_NAME>

    <MK_CODE>39</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="13">

    <MK_ID>20</MK_ID>

    <MK_NAME>Не определен</MK_NAME>

    <MK_CODE>НО</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="14">

    <MK_ID>22</MK_ID>

    <MK_NAME>Геометрические</MK_NAME>

    <MK_CODE>27</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="15">

    <MK_ID>23</MK_ID>

    <MK_NAME>Механические (масса)</MK_NAME>

    <MK_CODE>40</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="16">

    <MK_ID>24</MK_ID>

    <MK_NAME>Механические (сила и твердость)</MK_NAME>

    <MK_CODE>41</MK_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="17">

    <MK_ID>25</MK_ID>

    <MK_NAME>Информационно-измерительные и управляющие системы</MK_NAME>

    <MK_CODE>42</MK_CODE>

  </rec>

</RRC>
Приложение Г - Пример содержиого XML-файла  assph.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

  <rec dbrc="1">

    <SPH_ID>0</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Контроль технологического процесса</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>1</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="2">

    <SPH_ID>1</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление деятельности в области здравоохранения</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>2</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="3">

    <SPH_ID>2</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление ветеринарной деятельности</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>3</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="4">

    <SPH_ID>3</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление деятельности в области окружающей среды</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>4</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="5">

    <SPH_ID>4</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>5</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="6">

    <SPH_ID>5</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>6</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="7">

    <SPH_ID>6</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности и эксплуатации опасного прооизводственного объекта</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>7</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="8">

    <SPH_ID>7</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>8</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="9">

    <SPH_ID>8</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Выполнение государственных учетных операций</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>9</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="10">

    <SPH_ID>9</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Оказание услуг почтовой связи и учет объема оказанных услуг электросвязи операторами связи</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>10</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="11">

    <SPH_ID>10</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>14</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="12">

    <SPH_ID>11</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление геодезической и картографической деятельности</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>15</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="13">

    <SPH_ID>12</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление деятельности в области гидрометеорологии</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>13</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="14">

    <SPH_ID>17</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора)</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>11</SPH_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="15">

    <SPH_ID>14</SPH_ID>

    <SPH_NAME>Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством РФ обязательным требованиям</SPH_NAME>

    <SPH_CODE>12</SPH_CODE>

  </rec>

</RRC>
Приложение Д - Пример содержиого XML-файла  asprp.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

  <rec dbrc="1">

    <PRP_ID>14</PRP_ID>

    <PRP_NAME>Рабочие средства измерений, подлежащие поверке</PRP_NAME>

    <PRP_CODE>2</PRP_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="2">

    <PRP_ID>15</PRP_ID>

    <PRP_NAME>Средства измерений, подлежащие калибровке</PRP_NAME>

    <PRP_CODE>3</PRP_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="3">

    <PRP_ID>18</PRP_ID>

    <PRP_NAME>Рабочие эталоны</PRP_NAME>

    <PRP_CODE>4</PRP_CODE>

  </rec>

  <rec dbrc="4">

    <PRP_ID>19</PRP_ID>

    <PRP_NAME>Испытательное оборудование</PRP_NAME>

    <PRP_CODE>5</PRP_CODE>

  </rec>

</RRC>
Приложение Е - Пример содержиого XML-файла asmwk.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

  <rec dbrc="1">

    <MWK_ID>2</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Первичная поверка при выпуске из производства</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="2">

    <MWK_ID>3</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Первичная поверка при продаже</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="3">

    <MWK_ID>4</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Первичная поверка после ремонта</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="4">

    <MWK_ID>5</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Периодическая поверка</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="5">

    <MWK_ID>6</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Внеочередная поверка</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="6">

    <MWK_ID>7</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Инспекционная поверка</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="7">

    <MWK_ID>8</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Экспертная поверка</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="8">

    <MWK_ID>10</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Прочие работы</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="9">

    <MWK_ID>11</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Калибровка</MWK_NAME>

  </rec>

  <rec dbrc="10">

    <MWK_ID>12</MWK_ID>

    <MWK_NAME>Первичная поверка при ввозе по импорту</MWK_NAME>

  </rec>

</RRC>
Приложение Ж - Пример содержиого XML-файла asmt.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RRC>

 <rec dbrc = "1">


<MT_ID>1</MT_ID>

<MT_NAME>Программно-измерительный комплекс</MT_NAME>


<MT_TYPE>COROS</MT_TYPE>


<MW_PERIOD>24</MW_PERIOD>


<MK_ID>3</MK_ID>


<CENTER_ID/>


<PARAMETER_NAME>Температура</PARAMETER_NAME>

<BOTTOM_LIMIT_VALUE>-273</BOTTOM_LIMIT_VALUE>


<TOP_LIMIT_VALUE>1024</TOP_LIMIT_VALUE>


<ACCURACY_CLASS>0.05</ACCURACY_CLASS>


<INACCURACY_FORMULA/>

<MT_MODEL/>


<RELEASE_YEAR>01.01.2003</RELEASE_YEAR>


<FACTORY_NUMBER>1606</FACTORY_NUMBER>


<INVENTORY_NUMBER>160126</ INVENTORY_NUMBER >

<SPH_ID>8</SPH_ID>


<COMMISSIONING_DATE>01.01.2007</COMMISSIONING_DATE>


<PRP_ID>14</PRP_ID>


<MWK_ID>2</MWK_ID>


<EMP_ID>1</EMP_ID>


<DEP_ID>321000</DEP_ID>


<MANUFACTURER>И001</MANUFACTURER>


<LAST_MW_DATE>01.10.2008</LAST_MW_DATE>
<OTHER_INFO>В этом теге любая информация, можно внести, что не определено предыдущими тегами</OTHER_INFO/>
 </rec>

 <rec dbrc = "2">


<MT_ID>2</MT_ID>

<MT_NAME>Манометр показывающий</MT_NAME>


<MT_TYPE>01-Р1-201</MT_TYPE>


<MW_PERIOD>12</MW_PERIOD>


<MK_ID>0400000</MK_ID>


<CENTER_ID/>


<BOTTOM_LIMIT_VALUE>0.000</BOTTOM_LIMIT_VALUE>


<TOP_LIMIT_VALUE>0.000</TOP_LIMIT_VALUE>


<ACCURACY_CLASS>0.00</ACCURACY_CLASS>


<INACCURACY_FORMULA/>

<MT_MODEL/>


<RELEASE_YEAR>01.01.1991</RELEASE_YEAR>


<FACTORY_NUMBER/>


<INVENTORY_NUMBER>60126</ INVENTORY_NUMBER >


<SPH_ID>8</SPH_ID>


<COMMISSIONING_DATE>01.05.2001</COMMISSIONING_DATE>


<PRP_ID>14</PRP_ID>


<MWK_ID>2</MWK_ID>


<EMP_ID>2</ EMP_ID >


<DEP_ID>321000</DEP_ID>


<MANUFACTURER>И002</MANUFACTURER>


<LAST_MW_DATE/>
<OTHER_INFO/>
</rec>

</RRC>

